Yasmin Araujo Da Silva

// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(10, OUTPUT);//verd1

pinMode(9, OUTPUT);//verm1

pinMode(8, OUTPUT);//amare1

pinMode(7, OUTPUT);//verm2

pinMode(6, OUTPUT);//amar2

pinMode(5, OUTPUT);//verd2

}

void loop()

{

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(5, HIGH) ;

delay(8000);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

delay(8000);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

delay(8000);

}